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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日提出
（宛先）名古屋市保健所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プール設置者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名     　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	プール名称
	
	管理責任者
	

	プール所在地
	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話）



１　利用者数
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	延べ利用者人数（人）
	
	
	
	
	
	




（１）プール水水質検査（毎月１回以上検査）
	区分
	検査項目
	実施月日
基準値
	  月  日
 　(  )
	  月  日
   (  )
	  月  日
 　(  )
	  月  日
 　(  )
	  月  日
 　(  )
	  月  日
 　(  )

	
	プール本体
	水素イオン濃度(pH値)
	5.8～8.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	濁  度（度）
	２度以下
	
	
	
	
	
	

	
	
	過ﾏﾝガﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量(㎎/ｌ)
	12㎎/ｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	
	大 腸 菌 
	検出されないこと
	
	
	
	
	
	

	
	
	一 般 細 菌
	200個／ｍｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	ｵｰバｰﾌﾛｰ水
	水素イオン濃度(pH値)
	5.8～8.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	濁 度（度）
	２度以下
	
	
	
	
	
	

	
	
	過ﾏﾝガﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量(㎎/ｌ)
	12㎎/ｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	新規補給水量（ｍ３／月）
	
	
	
	
	
	

	
	全換水状況（毎年2回以上実施が望ましい）
	

	
	プール本体
	水素イオン濃度(pH値)
	5.8～8.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	濁  度（度）
	２度以下
	
	
	
	
	
	

	
	
	過ﾏﾝガﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量(㎎/ｌ)
	12㎎/ｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	
	大 腸 菌 
	検出されないこと
	
	
	
	
	
	

	
	
	一 般 細 菌
	200個／ｍｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	ｵｰバｰﾌﾛｰ水
	水素イオン濃度(pH値)
	5.8～8.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	濁  度（度）
	２度以下
	
	
	
	
	
	

	
	
	過ﾏﾝガﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量(㎎/ｌ)
	12㎎/ｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	新規補給水量（ｍ３／月）
	
	
	
	
	
	

	
	全換水状況（毎年2回以上実施が望ましい）
	

	 （特記事項）


 　　　　　　　　　　　　　　   自主・委託（委託機関：　　　　　　　　　　　）



（２）採暖槽及び気泡槽水質検査※（毎月１回以上検査）
	区分
	検 査 項 目
	 　実施月日
基準値
	  月  日
　(  )
	  月  日
　(  )
	  月  日
　(  )
	  月  日
　(  )
	  月  日
　(  )
	  月  日
　(  )

	
	水素イオン濃度(pH値)
	5.8～8.6
	
	
	
	
	
	

	
	濁  度（度）
	２度以下
	
	
	
	
	
	

	
	過ﾏﾝガﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量(㎎/ｌ)
	12㎎/ｌ以下
	
	
	
	
	
	

	
	大 腸 菌 
	検出されないこと
	
	
	
	
	
	

	
	一 般 細 菌
	200個／ｍｌ以下
	
	
	
	
	
	

	 （特記事項）

自主・委託（委託機関：　　　　　　　　　　　）


※毎月１回以上湯を抜き、清掃を行う場合にあっては、必要に応じて実施
（３）水道水以外の水を原水として利用するプールの原水水質検査結果検査（６か月に１回以上検査）
検査成績書の写しを添付すること。

（４）プール水等水質検査（毎年１回以上検査）
	検　査　項　目
	基準値
	実施月日、検査結果

	プール水の総トリハロメタン
	※
	

	浄化後の循環水濁度（度）
	0.5度以下
	

	採暖槽・気泡槽等のレジオネラ属菌
	検出されないこと
	

	（特記事項）

総トリハロメタン　　自主・委託（委託機関名：　　　　　　　　　）
　　循環水濁度　　　　　自主・委託（委託機関名：　　　　　　　　　）
レジオネラ属菌　　　自主・委託（委託機関名：　　　　　　　　　）


※プール水の総トリハロメタンについては0.2mg/l以下が望ましい

３　空気環境測定結果（２か月以内ごとに１回測定）
	測定項目
	基準値
	 　　　実施月日
測定場所
	 月 　日
（　　）
	 　 月   日
（　　）
	　　月　　日
 　 （　　）

	二酸化炭素(%)
	0.15%以下
	
	
	
	

	 （特記事項）

自主・委託（委託機関：　　　　　　　　　　　）



４　点検実施結果
	定期点検実施状況
	
	日常点検実施状況
	

	（特記事項）

自主・委託（委託機関：　　　　　　　　　　　）



５　更衣室・便所等の消毒・昆虫防除（随時実施）
	消毒実施状況
	

	昆虫防除実施状況
	

	 （特記事項）
自主・委託（委託機関：　　　　　　　　　　　）



６　その他特記事項




プール維持管理結果報告書記入上の注意点

１　「利用者数」		各月ごとの延べ利用者数を記入。

２　水質検査結果

（１）プール水水質検査
「区分」			２つ以上のプールを設置している場合、種別ごとに記入。
				（例　　競技用・子供用等）
「実施月日」		水質検査の採水日を記入。
「オーバーフロー水」	オーバーフロー水をプール水として、再利用している施設は記入。
「新規補給水量」		新規補給水量水器などで把握した各月ごとの延べ補給水量を記入。
「全換水状況」		プール水の入れ換えを行った月日を記入。
「特記事項」	水質検査の実施機関名及び水質検査結果などに関連してとった措置などを記入。

（２）採暖槽及び気泡槽水質検査
「採暖槽及び
気泡槽水質検査結果」	冷えた身体を暖めるための採暖用の水槽又は、気泡により身体を休息させるための水槽が設置されている施設について記入。
「区分」			採暖槽か気泡槽かを記入。
「特記事項」		全換水の状況、水質検査実施機関名、水質検査結果などに関連してとった措置などを記入。

（４）プール水等水質検査
「特記事項」		検査項目ごとに水質検査の実施機関名及び水質検査結果などに関連してとった措置などを記入。

３　空気環境測定結果
「特記事項」		測定実施機関名、結果によりとった措置などを記入。

４　点検実施結果
「特記事項」　　　　 　点検内容、点検結果に関連してとった措置などを記入。

５　更衣室・便所等の消毒・昆虫防除
「特記事項」		使用薬剤名などを記入。

