**自　主　検　査　票**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査日　　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
|  | 確認 |
| 管理権原者 |  |
| 防火（防災）管理者 |  |
| 検査担当者(立会者) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 報告事項 |  |

　判定欄の記号　　　○良、　×不良→ⓧ改修済　　　　　　　　　　　　　　　　(１)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　　分 | | 検　　査　　内　　容 | 判定 | 備　　　考 |
| 建　　　　　　築　　　　　　物 | 周　囲　等 | 可燃物が放置されていないか。 |  |  |
| 避難上、消火活動上有効な通路が確保されているか。 |  |  |
| 防火区画 | 改装工事等により防火区画が改造又は撤去されていないか。 |  |  |
| 防火区画を貫通する配管等のすき間は完全に埋められているか。 |  |  |
| パイプスペース等が物置になっていないか。 |  |  |
| 防火シャッター・防火戸の変形・破損はないか。 |  |  |
| 防火シャッター・防火戸はスムーズに開閉するか。 |  |  |
| 扉・くぐり戸の近くに開閉を妨げる物品等はないか。 |  |  |
| 自動閉鎖装置の機能に異常はないか。 |  |  |
| 階段・廊下  非　常　口 | 避難障害となる物が置いていないか。 |  |  |
| 非常口は、容易に開閉できるか。 |  |  |
| 床面につまずき、すべり等の発生要因はないか。 |  |  |

(２)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消　　　　　　火　　　　　設　　　　　備 | 消　火　器 | 定められている場所に置かれているか。 |  |  |
| 変形・破損・腐食等の異常はないか。 |  |  |
| 標識は脱落していないか。 |  |  |
| 蓄圧式の消火器の圧力が低下していないか。 |  |  |
| 周囲に障害物がなく容易に使用できるようになっているか。 |  |  |
| 屋内消火栓  設　　　備 | 消火栓箱の扉の開閉不良及び操作障害はないか。 |  |  |
| ホース・ノズル・バルブに異常はなく、漏水していないか。 |  |  |
| バルブ類は適正な開閉状態になっているか。 |  |  |
| 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |  |
| ポンプ室は整理されているか。 |  |  |
| 制御盤の電源は入っているか。 |  |  |
| スプリンク  ラー設備・  泡消火設備 | ヘッドの周囲に障害物はないか。 |  |  |
| ヘッドの変形・腐食・漏水はないか。 |  |  |
| 間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか。 |  |  |
| ポンプ室・制御弁室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか。 |  |  |
| 圧力計の指示圧力は適正か。 |  |  |
| ポンプまわりは整理されているか。 |  |  |
| 制御盤の電源は入っているか。 |  |  |
| 送水口周囲に障害物はないか。 |  |  |
| 不活性ガス  消火設備・  ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備 | ヘッドの変形・破損はないか |  |  |
| 起動装置の周囲に操作の障害物はないか。 |  |  |
| 操作等の説明標識はついているか。 |  |  |
| 制御盤の電源は入っているか。 |  |  |
| 移動式設備のホース及びノズルに破損、 亀裂・操作障害はないか。 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警　　　報　　　設　　　備 | 自動火災  報知設備 | 感知器の変形・破損はないか。 |  |  |
| 間仕切変更等による感知器の未警戒部分はないか。 |  |  |
| 発信機の周囲に障害物はないか。 |  |  |
| 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |  |
| 受信機の電源に異常はないか。 |  |  |
| ベルのスイッチは定位になっているか。 |  |  |
| 火災表示・回路導通試験は正常か。 |  |  |
| 警戒区域図はあるか。 |  |  |
| 非常電源の容量は適正か。 |  |  |
| 非常警報設備(放送設備) | ベル又はスピーカーの変形・脱落等はないか。 |  |  |
| ベル・放送の音量は十分か？ |  |  |
| 放送設備の階選択・一斉放送等の操作機能は正常か。 |  |  |
| 電源に異常はないか。 |  |  |
| 避難設備 | 避難器具 | 操作場所及び降下場所の周囲に十分空間  　がとられているか。 |  |  |
| 操作場所の窓は容易に開放できるか。 |  |  |
| 標識･取扱い説明板等の破損、脱落はないか。 |  |  |
| 降下空間に看板・樹木等の障害物はないか |  |  |
| 誘導灯・  誘導標識 | 標識・パネルの表面の汚れ、破損等がなく、点灯しているか。 |  |  |
| 広告物・装飾等で見えにくくなっていないか。 |  |  |
| 非常電源に異常はないか。 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火活動上必要な施設 | 連結送水管 | 扉の開閉を妨げる物品等はないか。 |  |  |
| 各階の放水口のバルブから漏水していな  　いか。 |  |  |
| 送水口付近に障害物がなく、基準階図が  　あるか。 |  |  |
| 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |  |
| 非常  コンセント設備 | 保護箱周囲に障害物はないか。 |  |  |
| 保護箱扉は容易に全開できるか。 |  |  |
| 表示灯は点灯し、容易に確認できるか。 |  |  |
| コンセントの変形、破損はないか。 |  |  |
| 消　防　隊  進　入　口 | 外部から容易に進入口を確認できるか。 |  |  |
| 進入口の周囲に物品等はないか。 |  |  |
| 容易に開放できるか。 |  |  |
| その他 | 危険物 | 危険物等がある場所で火気を使用していないか。 |  |  |
| 整理整頓されているか。 |  |  |
| 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等はないか。 |  |  |
| タンクや容器に破損、腐食等はないか。 |  |  |
| 火気管理 | 喫煙は指定された場所以外で行っていないか。 |  |  |
| 吸殻の処理は適切か。 |  |  |
| 火気使用設備、器具に異常はないか。 |  |  |
| 電気設備、器具に異常はないか。 |  |  |
| ちゅう房のダクトは清掃されているか。 |  |  |
| 工事中の火気の取扱いは適正か。 |  |  |
| 定員管理 | 定員を超える人員を収容していないか。 |  |  |
| 防炎物品 | カーテン・じゅうたん等は防災物品が使  　用されているか。(防災防火対象物) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震対策 | 建物構造 | 柱・はり・壁・床等に欠損、ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
| 窓枠・サッシ等には、ガラス等が落下するおそれのある腐食・ゆるみ・著しい変形等はないか。 |  |  |
| タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |
| 避難施設 | 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |  |
| 扉の開放方向は避難上支障がないか。 |  |  |
| 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 |  |  |
| 危険物 | 危険物の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |
| 危険物の漏れ・あふれ・飛散はないか |  |  |
|  |  |  |  |  |