検査設備明細書

対象容器等：圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及びこれらに装置されている附属品（容器則第３３条第３号及び第６号）

１　容器の表面を清じょうにするための設備（告示第３１条第４項第１号）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| エアーガン又は洗じょう液噴霧装置 |  |  |  |  |
| ワイヤーブラシ |  |  |  |  |
| スクレパ |  |  |  |  |

２　容器の外面を照明検査するための設備（告示第３１条第４項第２号）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| 蛍光灯又は白熱電灯 |  |  |  |  |
| 鏡又はファイバースコープ |  |  |  |  |

３　容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備（告示第３１条第４項第３号）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| スケール（JIS B7516(1987)金属製直尺１級に適合するもの） |  |  |  |  |
| ノギス（JIS B7507(1993)ノギスに適合するもの） |  |  |  |  |
| デプスゲージ（JIS B7518(1993)デプスゲージに適合する最小読取目盛0.02mm以下のもの） |  |  |  |  |
| 拡大鏡 |  |  |  |  |

４　漏えい試験のための設備（告示第３１条第４項第４号及び第３１条第７項）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設　備 | メーカー | 型式 | 数 | 備　考 |
| ①圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器  ガス検知器（メタンガスの濃度が  ０．２％以下まで検出できるもの）又は検知液及び塗布のための器具 |  |  |  |  |
| ②最高充塡圧力が３５ＭＰａ以下の圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器  ガス検知器（水素の濃度が０．１％以下まで検出できるもの）  又は検知液及び塗布のための器具 |  |  |  |  |
| ③最高充塡圧力が３５ＭＰａを超える圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器  ガス検知器（水素の濃度が０．０３％以下まで検出できるもの） |  |  |  |  |
| 圧力計（最高充塡圧力の１．５倍以上３倍以下の最高目盛のあるものであって、JIS B7505-1（2007）アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計に適合しているもの） |  |  |  |  |