充てん設備の設備、装置等の変更明細書（規則第64条1項）

１　変更の内容

２　充てん設備の技術上の基準に対応する事項

　液化石油ガス法施行規則第64条第１項各号に対応する事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条項 | 項目 | 対応事項 | 図面等 |
| １号 | 容器 |  |  |
| ２号 | 耐圧試験 |  |  |
| ３号 | 気密試験 |  |  |
| ４号 | 肉厚 |  |  |
| ５号 | 遠隔操作 |  |  |
| ６号 | 火花発生防止構造 |  |  |
| ７号 | 充てんホースの構造 |  |  |
| ８号 | 充てんホースの安全継手 |  |  |
| ９号 | カップリング用液流出防止装置 |  |  |
| 10号 | 均圧ホースの構造、安全継手、カップリング |  |  |
| 11号 | 緊急遮断装置 |  |  |
| 12号 | 液封による破損防止装置 |  |  |
| 13号 | 液面計 |  |  |
| 14号 | 温度計 |  |  |
| 15号 | 圧力計 |  |  |
| 16号 | 誤発進防止装置 |  |  |
| 17号 | 緊急停止スイッチ |  |  |
| 18号 | 自動停止装置 |  |  |
|  | 　イ　ガス漏れ検知 |  |  |
|  | 　ロ　衝撃検知 |  |  |
|  | 　ハ　扉開閉検知 |  |  |
| 19号 | 使用の本拠の所在地の基準 |  |  |
| 14条１号 | 警戒標 |  |  |
| ２号 | 施設距離 |  |  |
| ３号 | 障壁 |  |  |
| ５号 | 滞留防止措置 |  |  |

３　充てん作業の技術上の基準に対応する事項

（１）バルク容器又はバルク貯槽に充填する場合

液化石油ガス法施行規則第72条第１号、第４号及び第５号に対応する事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条項 | 項目 | 対応事項 | 図面等 |
| １号 | イ　不活性ガス等による置換 |  |  |
|  | ロ　保安距離 |  |  |
|  | ハ　漏えいのないこと |  |  |
|  | ニ　ホースの保護 |  |  |
|  | ホ　警戒標の掲示 |  |  |
|  | へ　非常点滅表示灯 |  |  |
|  | ト　車両の固定 |  |  |
|  | チ　過充てん防止 |  |  |
|  | リ　ブリーダ弁による圧力開放 |  |  |
|  | ヌ　キャップの装着等 |  |  |
|  | ル　液取入弁の常時開放 |  |  |
|  | ヲ　バルク容器の基礎への設置 |  |  |
|  | ワ　充てん設備の使用の本拠の所在地 |  |  |
| 16条７号 | 火気距離 |  |  |
| ４号 | ポンプ等の漏えい点検 |  |  |
| ５号 | 移動開始及び終了時のポンプ等の漏えい点検 |  |  |

（２）バルク容器又はバルク貯槽以外に充填する場合

液化石油ガス法施行規則第72条第２号、第４号及び第５号に対応する事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条項 | 項目 | 対応事項 | 図面等 |
| ２号 | イ　不活性ガス等による置換 |  |  |
|  | ロ　保安距離 |  |  |
|  | ハ　液面計又は過充てん防止装置の確認 |  |  |
|  | ニ　液面計又は過充てん防止装置の確認 |  |  |
|  | ホ　過充てん防止 |  |  |
|  | へ　漏えいのないこと |  |  |
|  | ト　ブリーダ弁の開放 |  |  |
|  | チ　ホースの保護等 |  |  |
| １号 | ニ　ホースの保護 |  |  |
|  | ホ　警戒標の掲示 |  |  |
|  | へ　非常点滅表示灯 |  |  |
|  | ト　車両の固定 |  |  |
|  | ワ　充てん設備の使用の本拠の所在地 |  |  |
| 16条７号 | 火気距離 |  |  |
| ４号 | ポンプ等の漏えい点検 |  |  |
| ５号 | 移動開始及び終了時のポンプ等の漏えい点検 |  |  |

４　充てん設備の設備、装置等に関する添付書類････別紙に記載

別紙

充てん設備の設備、装置等に関する添付書類

車両本体図

|  |
| --- |
| バルクローリの本体図面を添付 |

配管系統図

|  |
| --- |
| バルクローリの配管図面を添付 |